**РАБОТАЕТ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ СТЕРЛИ FLASH.**

1. Выключаете ресивер 55x HD с розетки.
2. На флешку закидываете файл rom.bin, который находится в этой папке (Восстановление 55x HD)
3. Вставляете флешку в USB порт, тюнер автоматически начинает перепрошить систему.
4. Готово!

Если в ресивере постоянно горит красный индикатор и не получается восстановить выше описанным способом, отправляем ресивер в сервис, требуется восстанавливать через программатор.